경기도사격테마파크

레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치 제안요청서

경기도사격테마파크

레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치 제안요청서

1

사업개요

□ 제안사항 : 경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치

□ 납품수량 : 레이저 스크린 사격 시스템 3세트

□ 납품기간 : 계약 후 30일 이내(협상기간에 따른 기간 조정 가능)

□ 납품장소 : 경기도사격테마파크(경기도 화성시 양감면 사격장길 142)

2

제안내용

□ 설치내용

○ 레포츠사격장내 운영시설에 스크린 사격장으로 구성, 3사대(2인용) 3세트 레이저스크린 사격 시스템 설치

□ 설치목록 : 사격운영프로그램 3세트

□ 배치도

□ 세부 요구사항

가. 산탄총사격 프로그램 기능

1) 영점사격 : 산탄총의 영점 조정기능이 제공되어야 함(산탄총의 영점사격은 관리자만 운용이 가능해야 함)

2) 사격 시작 전/후 경기종류와 난이도를 선택하여 경기할 수 있도록 하여야 하며 난이도별 차등 점수를 지급해야 함.

3) 프로그램 모드는 클레이사격 모드로 2가지 모드 이상 제공되어야 하며 다양한 배경화면을 제공 해야 함.

4) 선택 방법은 관리자가 필요없이 사용자가 선택할 수 있게 별도의 선택 스위치를 이용할 수 있어야 함.

5) 레이저 총과 프로그램이 연동되고 레이저 조준점과 목표물이 사격자가 정상적 조준시 일치되는 시스템으로 제작되어야 함.

6) 사격시 실시간으로 목표지점에 탄착점과 점수 표시 등이 음향과 함께 화면에 표시 되어야 함.

7) 사격표적, 탄착점, 1발당 점수 계산, 누계 점수 합산으로 이용자가 총을 표적목표지점에 조준사격 시 화면에 명중한 수와 잔여 총알 수를 나타내어 이용자가 사격상황을 인지할 수 있어야 함.

8) 지폐와 카드인식으로 사격 진행 및 결산을 할 수 있어야 함.

9) 제품구성

품명		요구 규격	수량	비고
하드 웨어	모의 산탄총 (목업)	•일반 산탄총 총기와 유사한 형상/크기 적용 •알루미늄, 스틸 및 ABS 재질 등 사용 •구성품 : 목업총기, 레이저, 통신장치 등 •반동장치(선택사항)	3정	예비 1정 포함
	사대	•1인 또는 2명이 동시에 사격을 수행할 수 있는 형태로 설계/제작 •사대 형태는 관계자와 협의 후 제작 •가로 3m x 세로 2m 이상을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 도색(세부 협의)	1식	부스제작포함
	프로 젝터	•밝기 4,000 안시 이상 •해상도 1920 x 1080 Full HD 지원	1대
	스크린	•가로 5m x 세로 2.5m을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 고정형 설치 또는 벽면 도색(세부 협의)	1식
	탄착점 추출용 타겟 감지 장비	•산업용 CAMERA : 60frame/sec 이상, Network Type, CCD Type, 해상도 640x480 이상 •Zoom Lens : 매뉴얼 방식, Iris/Zoom/Focus •IR 필터 : Wavelength 780nm 또는 그 이상, Band Pass Type •전용 케이블 : 카메라 전용 케이블	1식
	사격용 PC	•Intel Core-i5 8500 •DDR3 16G RAM •SSD 500G •VGA 3GB •Windows 10 또는 동급 이상 •Geforce GTX 1050 3GB 이상 •마우스 및 키보드 포함	1식
	격발 컨트롤러	•격발 공압반동 통제장치(선택사항)	1식
	음향기기	•스피커 : 40W 이상	1식
	메인보드	•게임 신호 제어보드	1식
	공압 컴프레샤 (선택사항)	•형식 : 오일레스 저소음타입, 고압용 - 과부하방지용 솔밸브, 체크밸브 적용 - 압력조절장치(레귤레이터) 장착 •생산량 : 490 L / min(0 bar일 때) 이상 •사용압력 : 8.5 ~ 9.5bar •전기사양 : 단상 220V / 60Hz / 코드타입 •탱크용량 : 50L •특징 : 저소음, 오일리스타입 •규격 : 가로 1020mm x 세로 415mm x 높이 650mm	1식	필터 포함
소프트웨어		•영상처리 소프트웨어 : 레이저 탄착점 처리	1식
		•사격 소프트웨어 - 경기종류 : 클레이사격 - 경기모드 선택 : 2가지 모드 이상 - 사격절차 음성안내, 점수, 잔여 실탄수 표시	1식

나. 일반소총사격 프로그램 기능

1) 영점사격 : 소총의 영점 조정기능이 제공되어야 함(소총의 영점사격은 관리자만 운용이 가능해야 함)

2) 프로그램 게임 모드는 다양하게(2가지 이상) 지원되어야 하며 사용자가 게임모드를 선택할 수 있어야 함.

3) 선택 방법은 관리자가 필요없이 사용자가 선택할 수 있게 별도의 선택 스위치를 이용할 수 있어야 함.

4) 레이저 총과 프로그램이 연동되고 레이저 조준점과 목표물이 사격자가 정상적 조준시 일치되는 시스템으로 제작되어야 함.

5) 경기종료 후 기본상태로 전환되며, 사용자가 사격 전 게임모드를 선택할 수 있어야 함.

6) 사격시 실시간으로 목표지점에 탄착점과 점수 표시 등이 음향과 함께 화면에 표시 되어야 함.

7) 사격표적, 탄착점, 1발당 점수 계산, 누계 점수 합산으로 이용자가 총을 표적목표지점에 조준사격 시 화면에 명중한 수와 잔여 총알 수를 나타내어 이용자가 사격상황을 인지할 수 있어야 함.

8) 지폐와 카드인식으로 사격 진행 및 결산을 할 수 있어야 함.

9) 제품구성

품명		요구 규격	수량	비고
하드 웨어	모의 소총 (목업)	•일반 소총과 유사한 형상/크기 적용 •알루미늄, 스틸 및 ABS 재질 등 사용 •구성품 : 목업총기, 레이저, 통신장치 등 •반동장치(선택사항)	3정	예비 1정 포함
	사대	•1인 또는 2명이 동시에 사격을 수행할 수 있는 형태로 설계/제작 •사대 형태는 관계자와 협의 후 제작 •가로 2m x 세로 1.5m을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 도색(세부 협의)	1식	부스제작포함
	프로젝터	•밝기 4,000 안시 이상 •해상도 1024 x 768 지원 •코너키스톤 조정가능	1대
	스크린	•가로 2m x 세로 1.5m을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 고정형 설치 또는 벽면 도색(세부 협의)	1식
	탄착점 추출용 타겟 감지장비	•산업용 CAMERA : 60frame/sec 이상, Network Type, CCD Type, 해상도 640x480 이상 •Zoom Lens : 매뉴얼 방식, Iris/Zoom/Focus •IR 필터 : Wavelength 780nm 또는 그 이상, Band Pass Type •전용 케이블 : 카메라 전용 케이블	1식
	사격용 PC	•Intel Core-i5 8500 •DDR3 16G RAM •SSD 500G •VGA 3GB •Windows 10 또는 동급 이상 •Geforce GTX 1050 3GB 이상 •마우스 및 키보드 포함	1식
	격발 컨트롤러	•격발 공압반동 통제장치(선택사항)	1식
	음향기기	•스피커 : 40W 이상	1식
	메인보드	•게임 신호 제어보드	1식
	공압 컴프레샤 (선택사항)	•생산량 : 393 L / min(0 bar일 때) 이상 •출력 : 2300W 이상 •속도 : 1680 RPM 이상 •사용압력 : 8.5 ~ 9.5bar •전기사양 : 단상 220V / 60Hz / 코드타입 •탱크용량 : 60L •특징 : 저소음, 오일리스타입 •규격 : 가로 1020mm x 세로 415mm x 높이 650mm	1식
소프트웨어		•영상처리 소프트웨어 : 레이저 탄착점 처리	1식
		•사격 소프트웨어 - 전쟁신과 일반 타겟사격 2종, 점수경쟁 방식 - 30발 사격 시 탄창교환 효과 삽입 - 사격절차 음성안내, 점수, 잔여 실탄수 표시	1식

다. 일반권총사격 프로그램 기능

1) 영점사격 : 권총의 영점 조정기능이 제공되어야 함(권총의 영점사격은 관리자만 운용이 가능해야 함)

2) 프로그램 게임 모드는 고정타겟/이동타겟/외 집중사격이 가능한 컨텐츠가 추가 지원되어야 하며 사용자가 게임모드를 선택할 수 있어야 함.

3) 선택 방법은 관리자가 필요없이 사용자가 선택할 수 있게 별도의 선택 스위치를 이용할 수 있어야 함.

4) 레이저 총과 프로그램이 연동되고 레이저 조준점과 목표물이 사격자가 정상적 조준시 일치되는 시스템으로 제작되어야 함.

5) 경기종료 후 기본상태로 전환되며, 사용자가 사격 전 게임모드를 선택할 수 있어야 함.

6) 사격시 실시간으로 목표지점에 탄착점과 점수 표시 등이 음향과 함께 화면에 표시 되어야 함.

7) 사격표적, 탄착점 등 이용자가 총을 표적목표지점에 조준사격 시 화면에 이용자가 사격상황을 인지할 수 있어야 함.

8) 지폐와 카드인식으로 사격 진행 및 결산을 할 수 있어야 함.

9) 제품구성

품명		요구 규격	수량	비고
하드 웨어	모의 권총 (목업)	•일반 권총과 유사한 형상/크기 적용 •알루미늄, 스틸 및 ABS 재질 등 사용 •구성품 : 목업총기, 레이저, 통신장치 등 •반동장치(선택가능)	3정	예비 1정 포함
	사대	•1인 또는 2명이 동시에 사격을 수행할 수 있는 형태로 설계/제작 •사대 형태는 관계자와 협의 후 제작 •가로 2m x 세로 1.5m을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 도색(세부 협의)	1식	부스제작포함
	프로젝터	•밝기 4,000 안시 이상 •해상도 1024 x 768 지원 •코너키스톤 조정가능	1대
	스크린	•가로 2m x 세로 1.5m을 기본으로 훈련장 크기를 고려하여 협의 후 반영 •벽면 고정형 설치 또는 벽면 도색(세부 협의)	1식
	탄착점 추출용 타겟 감지장비	•산업용 CAMERA : 60frame/sec 이상, Network Type, CCD Type, 해상도 640x480 이상 •Zoom Lens : 매뉴얼 방식, Iris/Zoom/Focus •IR 필터 : Wavelength 780nm 또는 그 이상, Band Pass Type •전용 케이블 : 카메라 전용 케이블	1식
	사격용 PC	•Intel Core-i5 8500 •DDR3 16G RAM •SSD 500G •VGA 3GB •Windows 10 또는 동급 이상 •Geforce GTX 1050 3GB 이상 •마우스 및 키보드 포함	1식
	격발 컨트롤러	•격발 공압반동 통제장치(선택사항)	1식
	음향기기	•스피커 : 40W 이상	1식
	메인보드	•게임 신호 제어보드	1식
	공압 컴프레샤 (선택사항)	•생산량 : 393 L / min(0 bar일 때) 이상 •출력 : 2300W 이상 •속도 : 1680 RPM 이상 •사용압력 : 8.5 ~ 9.5bar •전기사양 : 단상 220V / 60Hz / 코드타입 •탱크용량 : 60L •특징 : 저소음, 오일리스타입 •규격 : 가로 1020mm x 세로 415mm x 높이 650mm
소프트웨어		•영상처리 소프트웨어 : 레이저 탄착점 처리	1식
		•사격 소프트웨어 - 타겟 : 고정/이동 등 3종 이상 구현, 점수경쟁 방식 - 사격절차 음성안내, 점수, 잔여 실탄수 표시	1식

라. 기타사항

1) 시스템별로 사격환경에 맞는 사대 제공이 되어야 한다

2) 시스템별로 장애를 주지 않기 위해 벽체 설치가 되어야 한다

3) 매출현황(실적) 데이터 관리기능 포함

3

납품 및 설치 조건

□ 일반사항

ㅇ 계약상대자는 납품 전 사양 비교 시 설치목록 동등이상의 제품을 납품하여야 하며 저급품 또는 저가품을 납품할 경우 수요기관에서 거부할 수 있으며 이에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

ㅇ 사용처의 필요한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있도록 부속품을 포함 납품되어야 하며, 별도의 명기가 없어도 설치 및 기능상 필요한 경우 계약상대자는 추가 비용 없이 설치하여야한다.

ㅇ 계약상대자는 장비 납품 시 제작사가 발행한 품질보증서, 제품설명서 원제작사의 확실한 기술지원, 성능보증을 확약하는 내용을 첨부하여 납품하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 납품일로부터 일정기한(2년) 내에 발생하는 고장 등에 대하여 납품업체가 무상으로 수리하여야 하며 동일한 고장이 3회 이상 발생할 경우 및 보수가 불가능 할 때에는 신품으로 교환하여야 한다.

ㅇ 모든 제품의 납품·설치가 완료된 후 계약자의 입회하에 사용 전 검사를 하여야 하며 이때 기능이 불량하거나 적합하지 못한 설치를 하였을 경우 계약상대자는 즉시 조치 및 시정을 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 모든 납품, 설치 및 사용전 검사가 완료된 후 사용자가 제품의 기능을 완벽하게 숙지할 수 있도록 3회 이상 교육을 실시하여야 하며, 별도의 요청이 있을 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

ㅇ 제안업체는 ‘레이저스크린사격 시스템 설치’의 목적, 설치목록, 세부 요구사항, 납품조건 등의 제반사항을 충분히 인지한 후 제안하여야 함.

ㅇ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하는 것을 원칙으로 하며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 함.

ㅇ 제안업체는 제안서의 내용이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견된 경우 평가대상 제외 등 일체의 책임을 져야함

ㅇ 발주자는 공고기간 동안 사업계획의 변경 등으로 인하여 본 제안요청서의 일부를 변경 또는 전부를 취소할 수 있으며, 이 경우 제안업체는 이의를 제기하지 못함.

ㅇ 제안서 및 관련으로 제출된 모든 자료에 대하여는 업체의 이익을 보호하기 위하여 본 사업자선정 이외의 목적으로 사용하지 아니함.

ㅇ 제안업체의 귀책사유로 인하여 사업 목적 달성이 불가능할 경우 계약을 해지할 수 있음.

ㅇ 공정 보고

- 계약상대자는 과업착수 시, 7일 이내에 예정공정표가 포함된 착수계를 제출한다.

- 수행자는 제작 완료 후, 공장 검수를 실시하여 승인을 거쳐 현지에 납품한다.

ㅇ 제안내용에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 반드시 계약자와 협의하여 설치한다.

ㅇ 제작된 기기가 실제 요구되는 성능을 수용할 수 없다고 판단되면 기기의  수정을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

ㅇ 본 과업지시서의 모든 조항은 최소한의 사항이므로 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 제품의 제작 설치 및 계약자가 구현하고자 하는 시스템 구성을 위한 필요 사항 일체를 제공하여야 한다.

ㅇ 본 구축에 있어 적절한 안전시설을 하여야 하며 이로 인하여 발생한 안전사고 및 기타 모든 재해에 따른 책임은 전적으로 계약상대자가 진다.

ㅇ 제작상 불합리하거나 계약자가 제시한 사양보다 성능이 우수한 대안이 있을 시 검토서를 제출하여 승인을 받는다.

ㅇ 계약자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본사양의 성능에 문제점이 발견되었을 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환한다.

ㅇ 타 분야와 협의되어야 할 사항은 사전에 계약자와 협의하여 시공한다.

ㅇ 본 제안요청서에 계약상대자와 계약자간의 해석상 이견이 있을 경우에는 계약자의 해석에  따른다.

ㅇ 기타 규정되지 아니한 사항은 발주자의 유권해석에 따라야 한다

□ 하자보증

ㅇ 계약상대자는 사용자의 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 설치완료일로부터 2년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 지며, 보증기간 동안 기기의 하자 및 운영상 결함이 발견될 경우 즉시 무상으로 변경 제작 또는 교체하여야 한다.

ㅇ 시스템 운용에 필요한 총기류 및 제어시스템은 2년간 무상 업그레이드를 한다.

□ 안전관리 및 사고의 책임

ㅇ 설치작업 중 일어날 수 있는 안전사고에 대비하여 사전에 현장을 충분히 파악하고 각종 화재나 장비 도난 등에 대비해 현장안전관리에 만전을 다해야 하고, 사고발생시 민․ 형사상의 모든 책임은 계약상대자가 진다.

ㅇ 계약상대자는 설치작업 도중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대하여 책임을 지며 피해를 주었을 경우에는 계약상대자가 원상태로 조치한다.

□ 보 안

ㅇ 계약상대자는 시스템 구축과 관련 보안관계 법규에 저촉되는 사항이 없도록 통신보안 및 각종 보안에 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 기밀누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 작업현장을 출입하면서 취득한 자료 또는 보안사항에 대하여는 비밀유지의 의무를 갖는다.

□ 운용자 교육

ㅇ 계약상대자는 제작된 시스템의 효율적인 관리를 위해 모든 운용관리 및 유지보수에 필요한 사항에 대하여 충분한 교육을 실시하여야 한다.

ㅇ 교육일정 및 장소는 계약자와 협의하여 정한다.

ㅇ 교육에 소요되는 제반경비 및 교재는 계약상대자가 부담한다.

ㅇ 교육방법은 운영 매뉴얼을 통해 시스템 개요 및 구조, 장비설치, 운영방법, 유지보수, 각종 장애 시 조치사항 등 실제 운영에 필요한 모든 사항들을 실습과 함께 병행하여 실시한다.

□ 기타

ㅇ 제품은 현장검수 외에 납품 후, 시운전, 사용자 교육 및 유지 관리 교육을 실시한다.

ㅇ 납품 후, 2년간 품질보증 및 사후관리를 제공한다.

4

입찰 및 계약에 관한 사항

□ 입찰 및 낙찰 방식

ㅇ 입찰방식 : 일반 경쟁 입찰

ㅇ 계약방법 : 협상에 의한 계약

ㅇ 제출기간 : 2019. 4. 24.(수) 14:00까지

ㅇ 제출방법 : 직접 인편 제출 (우편접수, 퀵배송 등 제출 불가)

□ 평가 방법 및 기준

ㅇ 평가방법

- 심사표에 의거 제안서 평가위원회에 상정

- 제안서를 제출한 업체를 대상으로 제안서 평가위원회를 개최하여 종합심사 후 우선협상대상자 선정

- 심사위원과 관련된 제반사항(명단 등)은 비공개를 원칙으로 함.

ㅇ 평가기준

구분	평가항목	비고	배점
정량적 평가 (20%) 객관적지표에의한 평가	1. 납품실적 (10점) - 객관적 자료(교육기관 및 관공서 납품 사업실적증명서) 제출 상태 (공고일 기준 3년 이내 7천만원 이상 납품실적 등)	10점 : 10회 이상 8점 : 6~9회 6점 : 3~5회 4점 : 2회 이하	10
	2. 재무구조 (10점) - 최근년도 자기자본 비율 : (자기자본/총자산)×100	10점 : 자본비율 50% 이상 8점 : 자본비율 30%~50% 미만 6점 : 자본비율 30% 미만 0점 : 자료 미제출	10
정성적 평가 (60%) 주관적평가	3. 프로그램의 교육성 (15점) - 체육 체험장의 교육목적에 적합한가? - 다양하고 흥미로운 프로그램으로 체험자들의 동기를 유발할 수 있는가? - 초보자도 쉽게 이용 가능한가?	우수 : 15점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	15
	4. 제품의 규격 (15점) - 초중고 학생 누구나 이용할 수 있는 적합한 규격으로 제작되었는가? - 총의 무게가 적당한가? - 조준 및 격발이 용이하며 표적에 대한 정확도가 높은가? - 품질의 변색 및 결함 등은 없는가?	우수 : 15점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	15
	5. 안전성 (15점) - 총의 격발 시 발사물 및 다른 작동상의 위험이 없는가? - 총의 격발 시 발사 반동은 안전한가? - 체험자의 유해성과 부상 위험은 없는가? - 대외 신인도가 높은 제품인가?	우수 : 15점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	15
	6. 사후 서비스 (15점) - 업체의 자체 생산력을 가지고 있는가? - 고장 및 파손 시 부품조달이 용이한가? - 제품노후 시 다른 제품과 연동성이 있는가? - 신속한 A/S가 가능한가?	우수 : 15점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	15
입찰 가격 (20%)	7. 평가 산식에 의거 산출 (20점)	평점산식 아래 참조	20
합 계			100

평가위원:     소속                직위            성명 :            (서명)

※ 가격심사 점수

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80이상인 경우

․ 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저제안가격/당해제안가격)

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만인 경우

평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점

[입찰가격평가 배점한도 ×(최저입찰가격/추정가격의 80%상당가격)]＋

[2 × ( 추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격)/(추정가격의 80%상당가격 -

추정가격의 60%상당가격 )]

* 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 최저제안가격 : 협상대상후보자로 선정된 업체의 제안가격 중 가장 낮은 금액

ㅇ 우선협상 대상 업체 선정

- 심사를 통과한 업체를 협상대상자로 선정하되 우선 협상대상순위는 제안서심사위원회에서 상위 점수 순서로 선정

- 제안서 평가위원회에서 평가결과 업체의 평가 합계 점수가 동일한 경우에는 정량평가, 정성평가 상위 순으로 점수가 높은 업체를 선정

5

세부 추진 계획

□ 제안서 접수

ㅇ 접수기간 :2019.4.23.(화) ~ 4.24.(수) 14:00 까지

ㅇ 장  소 : 경기도체육회 시설운영과(주소 : 수원시 장안구 장안로 134(7층))

ㅇ 구비서류

- 제안서 제출 참가신청서 1부[붙임 1]

- 제안서 7부[붙임 2]

- 비교규격서 1부[붙임 3]

- 납품실적증명서

- 최근연도 경영상태 평가자료 (재무제표) 각 1부

- 서약서 1부[붙임 4]

- 가격제안서 1부[붙임 5]

- 견적서 1부(부가가치세 및 각종 추가비용일체 포함)

- 사업자등록증 사본, 등기부등본(법인) 각 1부(원본 대조필)

- 보증보험증권(입찰보증금 : 입찰금액의 5%) 1부

- 인감증명서 및 사용인감계 1부

- 위임장 1부(대리인의 경우 재직증명서 포함)

□ 제안설명회 개최

ㅇ 일시 : 2019.4.30. (화) 15:00(예정)

ㅇ 장소 : 경기도사격테마파크 (※ 본회 사정에 따라 변경될 수 있음)

ㅇ 제안설명

- 제안발표회는 제안 설명과 질의·응답을 포함하여 제안업체별 20분 이내로 하되, 참여업체 수에 따라 시간조정이 될 수 있다.

- 필요에 따라 제안설명시 제안업체의 장비를 시연할 수 있다.

- 제안설명 순서는 제안서 접수 순서에 의한다.

- 제안 설명회에 참여하지 않을 경우 입찰 포기로 간주한다.

※ 단독응찰 등으로 유찰될 경우 개최하지 않으며 별도 통보합니다.

붙임 1]

경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템

구매 및 설치 제안 참가 신청서

※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

처리기간

즉    시

개요

공고번호

공고 제           호

공 고 일

건    명

경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치

신청인

상호 또는

법인 명칭

사업자등록번호

(법인등록번호)

주     소

전화번호

핸 드 폰

대 표  자

주민등록번호

대

리

인

․

사

용

인

감

본 제안서 제출에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성명 :

주민등록번호 :

본 제안서 제출에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감              (인)

본인은 위 호로 공고한 경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치와 관련하여 제안서 제출에 참가하고자 붙임과 같이 귀 기관에서 정한 구비서류를 첨부하여 신청합니다. 또한 본인은 귀 기관에서 구성한 선정위원회의 결정에 승복하고 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 약속드리며, 공고사항에 대하여 성실하게 의무를 다하겠습니다.

【붙임서류】

1. 제안서 제출 참가신청서 1부[붙임 1]

2. 제안서 7부[붙임 2]

3. 비교규격서 1부[붙임 3]

4. 납품실적증명서

5. 최근연도 경영상태 평가자료 (재무제표) 각 1부.

6. 서약서 1부[덧붙임 4]

7. 견적서 1부(부가가치세 및 각종 추가비용일체 포함)

8. 사업자등록증 사본, 등기부등본(법인) 각 1부

9. 보증보험증권 1부

10. 인감증명서 및 사용인감계 1부

11. 위임장 1부(대리인의 경우 재직증명서 포함)

2019.    .      .

신청인                 (인)

경기도체육회장 귀하

제 안 서 접 수 증

귀사에서 시행하는『경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치 』의 제안 입찰에 참여하고자 제안서를 접수하였음을 확인합니다.

접수번호		접수일자	2019년 월 일
회 사 명
주 소
대 표 자	제출자 :
접 수 자	직책 성명 (인)

[붙임 2]

제   안   서

※ 본 양식 및 제안서 평가표를 참조하여 자유롭게 작성(예시참조)

1. 제품 내역

□ 경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치

2. 제품 특성

□ 제품의 안전성과 디자인 등

□ 제품 관련 특허

3. 회사개요

□ 연혁, 사업영역

□ 재무구조

4. 최근 3년간 납품실적 현황

연번	기관명	금액(원)	납품목록	납품연도	비고

※ 납품실적 : 레이저스크린사격 시스템 설치 실적(3개사로이상, 1회당 7천만원 이상 실적만 표기)

※ 붙   임 : 납품실적증명서 각 1부

5. 사후관리

□ 납품 후 무상 A/S 보장기간 등

6. 기타사항(기타 서비스 등)

2019년   월    일

신청인            (인)

경기도체육회장 귀하

[붙임 3]

비교 규격서

품목	경기도체육회	제안 장비 규격	충족 여부

주) 1. 경기도체육회 제안 동등 사양 이상의 제품

[붙임 4]

서  약  서

입찰건명 : 경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치

위 사업을 위한 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관해 귀 기관에서 제시한 심사기준과 제안서 평가위원회에서 결정한 사항에 승복하고 그 결과에 대해서는 여타의 다른 이의를 제기하지 않겠습니다.

아울러 본사가 업체로 선정되어 계약이 체결될 경우 용역이 완료될 때까지 성실하게 그 임무를 수행하겠습니다.

만약 위의 내용에 대하여 어느 한 가지 사항이라도 위반할 때에는 법적인 보상뿐만 아니라 차후 귀 기관의 어떠한 조치라도 감수하겠습니다.

2019.   .   .

상       호:

주       소:

사업자 번호:

대표자 성명:                (인)

경기도체육회장 귀하

[붙임 5]

가격제안서
입찰내용	공고번호	제 호
	건명
	금액	금 원정(￦ )
입찰자	상호 또는 법인명		법인등록번호
	주소		전화번호
	대표자		주민등록번호
본인은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따른 공사(물품구매ㆍ용역) 입찰유의서에 따라 입찰에 응하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매ㆍ용역)계약의 일반조건, 특수조건, 물품규격서에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품ㆍ용역수행)기한까지 공사(물품ㆍ용역)를 완성(제조ㆍ납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임: 산출내역서 1부 2019. . . 상 호: 주 소: 사업자 번호: 대표자 성명: (인) 경기도체육회장 귀하