클레이접시 사양서

○ 제원 (경기도사격테마파크는 주황색 사용)

A-중 량	105g (±5g)	E-바닥 높이	11mm (±1mm)
B-바닥 직경(∅)	110mm (±1mm)	F-회전원 높이	7mm (±1mm)
C-회전 원(∅)	95-98mm	G-돔 높이	8mm (±1mm)
D-전체 높이	25-26mm	H-바닥 및 원 높이	18mm (±1mm)
규 격	ISSF(국제규격)	색 상	주황색

○ 제  품 : ISSF 기술규칙 및 사격규정 의거 인증을 득한 제품

○ 돔은 그 실제형태가 최상의 공기역학 디자인 및 비행 안정성을 제공하도록 설계

○ ISSF 규정 변경시에 대비한 국내, 국제대회 개최가 가능한 최신품이어야 한다.

○ 방출기(라포르테)의 회전방출 날개의 힘을 견딤과 동시에, 정해진 사거리내에서 표준     사격용 스키트, 더블트랩 및 트랩탄 등으로 쉽게 깨뜨릴 수 있어야 한다.

○ 경기도사격테마파크 방출기(라포르테)와 호환성이 양호하고, 노타겟(파손율)

3%이내인 제품이어야 합니다.

샘 플 사 진