경기도사격테마파크

소총사격장 안전시설 제안요청서

경기도사격테마파크

소총사격장 안전시설 제안요청서

1

사업개요

□ 제안사항 : 경기도사격테마파크 소총사격장 안전시설 제조/설치

□ 납품수량 : 소총 사격장 안전시설 1SET

□ 납품기간 : 계약 후 40일 이내(협상기간에 따른 기간 조정 가능)

□ 납품장소 : 경기도사격테마파크(경기도 화성시 양감면 사격장길 142)

2

제안내용

□ 설치내용

○ 소총 사격장내 운용시설에 실탄 사격장으로 사좌((3개 사로), 사옥, 측면 및 방탄벽, 탄알받이, POP-UP 표적(3SET), 개별 통제기(3SET), 표적확인 시스템(1SET), 통제시스템(1SET), 배관배선(1식) 관련 사격장 안전시설 제조/ 설치

□ 설치목록 : 소총 사격장 안전시설(그림1 참조)

□ 배치도(과업범위)

<그림1> 소총사격장 안전시설 과업 범위 현황

□ 세부 요구사항

가. 소총 사격장 안전시설에 적용되는 것으로, 과업범위(그림1)를 근거로

「사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률」 및 라이플(격벽식) 사격장

구조설비 기준(별표 4)에 맞게 시공 되어야 함.

나. 사격 및 안전관리에 관한 법률에 따라 총포화약안전기술협회로부터

제안서 내용을 근거로 시공전 사격장 기술검토를 받아야 하고,

시공후에는 사격장 시설 완성검사를 받아 제출하여야 함.

다. 제품 및 요구 규격

구분	요구규격	수량
사좌	•3명이 사격할 수 있는 구조물로 제작	3SET
사옥	•사좌에서 사격시 사격자를 보호할 수 있도록 시공	1SET
측면 및 방탄벽	•측면 : 사좌 및 탄알받이 측면 기준으로 사격시 발생하는 도탄 / 파편 등이 탄알받이로 집탄 되도록 시공 •방탄벽 : 제1 ~ 3방탄벽으로 사격시 발생하는 도탄 / 파편 등이 탄알받이로 집탄 되도록 시공	1SET
탄알받이	•30도 이상 경사로 된 탄알받이로 사격시 발생하는 도탄 / 파편 등이 튕겨져 나가지 않고 집탄 되도록 시공	1SET
표적장치	•25m 지점에 UP-DOWN 방식의 자동화 표적 설치 •UP-DOWN 표적장치는 개별통제기로 제어 가능하고, 명중시 득점처리 및 시간초과시 DOWN 되는 표적장치	3SET
개별통제기	•사좌에 설치하여 표적장치 제어 •사격종료후 사격결과를 프린터로 출력할 수 있는 장치	3SET
표적확인 시스텝	•사좌에서 실시간으로, 25m 자동표적을 확인할 수 있는 시스템으로, 줌-인 카메라와 표적확인용 모니터로 시공 •표적확인 모니터는 사좌 측면에 부착하여 사수가 실시간 표적을 확인할 수 있도록 시공	3SET
통제시스템	•25m 표적장치 제어 및 사격 종료후 사격결과를 출력할 수 있도록 시스템 구축	1SET
배관배선	•표적장치, 개별통제기, 표적확인시스템, 통제시스템 등에 필요한 전원 및 통신용 배관배선 시공	1SET

3

납품 및 설치 조건

□ 일반사항

ㅇ 계약상대자는 납품 전 사양 비교 시 설치목록 동등이상의 제품을 납품하여야 하며 저급품 또는 저가품을 납품할 경우 수요기관에서 거부할 수 있으며 이에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

ㅇ 사용처의 필요한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있도록 부속품을 포함 납품되어야 하며, 별도의 명기가 없어도 설치 및 기능상 필요한 경우 계약상대자는 추가 비용 없이 설치하여야한다.

ㅇ 계약상대자는 장비 납품 시 제작사가 발행한 품질보증서, 제품설명서 원제작사의 확실한 기술지원, 성능보증을 확약하는 내용을 첨부하여 납품하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 납품일로부터 일정기한(2년) 내에 발생하는 고장 등에 대하여 납품업체가 무상으로 수리하여야 하며 동일한 고장이 3회 이상 발생할 경우 및 보수가 불가능 할 때에는 신품으로 교환하여야 한다.

ㅇ 모든 제품의 납품·설치가 완료된 후 계약자의 입회하에 사용 전 검사를 하여야 하며 이때 기능이 불량하거나 적합하지 못한 설치를 하였을 경우 계약상대자는 즉시 조치 및 시정을 하여야 한다.

ㅇ 계약상대자는 모든 납품, 설치 및 사용전 검사가 완료된 후 사용자가 제품의 기능을 완벽하게 숙지할 수 있도록 3회 이상 교육을 실시하여야 하며, 별도의 요청이 있을 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

ㅇ 제안업체는 ‘소총 사격장 안전시설’의 목적, 설치목록, 세부 요구사항, 납품조건 등의 제반사항을 충분히 인지한 후 제안하여야 함.

ㅇ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하는 것을 원칙으로 하며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 함.

ㅇ 제안업체는 제안서의 내용이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견된 경우 평가대상 제외 등 일체의 책임을 져야함

ㅇ 발주자는 공고기간 동안 사업계획의 변경 등으로 인하여 본 제안요청서의 일부를 변경 또는 전부를 취소할 수 있으며, 이 경우 제안업체는 이의를 제기하지 못함.

ㅇ 제안서 및 관련으로 제출된 모든 자료에 대하여는 업체의 이익을 보호하기 위하여 본 사업자선정 이외의 목적으로 사용하지 아니함.

ㅇ 제안업체의 귀책사유로 인하여 사업 목적 달성이 불가능할 경우 계약을 해지할 수 있음.

ㅇ 공정 보고

- 계약상대자는 과업착수 시, 7일 이내에 예정공정표가 포함된 착수계를 제출한다.

ㅇ 제안내용에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 반드시 계약자와 협의하여 설치한다.

ㅇ 제작된 기기가 실제 요구되는 성능을 수용할 수 없다고 판단되면 기기의  수정을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

ㅇ 본 과업지시서의 모든 조항은 최소한의 사항이므로 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 제품의 제작 설치 및 계약자가 구현하고자 하는 시스템 구성을 위한 필요 사항 일체를 제공하여야 한다.

ㅇ 제작상 불합리하거나 계약자가 제시한 사양보다 성능이 우수한 대안이 있을 시 검토서를 제출하여 승인을 받는다.

ㅇ 계약자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본사양의 성능에 문제점이 발견되었을 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환한다.

ㅇ 타 분야와 협의되어야 할 사항은 사전에 계약자와 협의하여 시공한다.

ㅇ 본 제안요청서에 계약상대자와 계약자간의 해석상 이견이 있을 경우에는 계약자의 해석에  따른다.

ㅇ 기타 규정되지 아니한 사항은 발주자의 유권해석에 따라야 한다

□ 하자보증

ㅇ 계약상대자는 사용자의 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 설치완료일로부터 1년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 지며, 보증기간 동안 기기의 하자 및 운영상 결함이 발견될 경우 즉시 무상으로 변경 제작 또는 교체하여야 한다.

□ 안전관리 및 사고의 책임

ㅇ 설치작업 중 일어날 수 있는 안전사고에 대비하여 사전에 현장을 충분히 파악하고 각종 화재나 장비 도난 등에 대비해 현장안전관리에 만전을 다해야 하고, 사고발생시 민․ 형사상의 모든 책임은 계약상대자가 진다.

ㅇ 계약상대자는 설치작업 도중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대하여 책임을 지며 피해를 주었을 경우에는 계약상대자가 원상태로 조치한다.

□ 보 안

ㅇ 계약상대자는 시스템 구축과 관련 보안관계 법규에 저촉되는 사항이 없도록 통신보안 및 각종 보안에 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 기밀누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 작업현장을 출입하면서 취득한 자료 또는 보안사항에 대하여는 비밀유지의 의무를 갖는다.

□ 운용자 교육

ㅇ 계약상대자는 제작된 시스템의 효율적인 관리를 위해 모든 운용관리 및 유지보수에 필요한 사항에 대하여 충분한 교육을 실시하여야 한다.

ㅇ 교육일정 및 장소는 계약자와 협의하여 정한다.

ㅇ 교육에 소요되는 제반경비 및 교재는 계약상대자가 부담한다.

ㅇ 교육방법은 운영 매뉴얼을 통해 시스템 개요 및 구조, 장비설치, 운영방법, 유지보수, 각종 장애 시 조치사항 등 실제 운영에 필요한 모든 사항들을 실습과 함께 병행하여 실시한다.

□ 기타

ㅇ 제품은 현장검수 외에 납품 후, 시운전, 사용자 교육 및 유지 관리 교육을 실시한다.

ㅇ 납품 후, 2년간 품질보증 및 사후관리를 제공한다.

4

입찰 및 계약에 관한 사항

□ 입찰 및 낙찰 방식

ㅇ 입찰방식 : 일반 경쟁 입찰

ㅇ 계약방법 : 협상에 의한 계약

ㅇ 제출기간 : 2019.8.26.(월) 12:00 까지

ㅇ 제출방법 : 직접 인편 제출 (우편접수, 퀵배송 등 제출 불가)

□ 평가 방법 및 기준

ㅇ 평가방법

- 심사표에 의거 제안서 평가위원회에 상정

- 제안서를 제출한 업체를 대상으로 제안서 평가위원회를 개최하여 종합심사 후 우선협상대상자 선정

- 심사위원과 관련된 제반사항(명단 등)은 비공개를 원칙으로 함.

ㅇ 평가기준

구분	평가항목	비고	배점
정량적 평가 (15%) 객관적지표에의한 평가	1. 납품실적 (10점) - 민수(레저)용 사격장 시공 실적만 인정 (공고일 기준 10년 이내 납품실적) - 군부대 / 경찰용 사격장 시공 실적 해당없음	10점 : 2건 이상 5점 : 1건 0점 : 실적 없음	10
	2. 재무구조 (10점) - 최근년도 자기자본 비율 : (자기자본/총자산)×100	10점 : 자본비율 50% 이상 8점 : 자본비율 30%~50% 미만 6점 : 자본비율 30% 미만 0점 : 자료 미제출	5
정성적 평가 (75%) 주관적평가	3. 관련 법규 준수 (20점) - 사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률에 맞게 시공 가능한가? - 라이플(격벽식) 사격장 구조설비 기준에 맞게 시공 가능한가? - 사격장 기술검토 및 완성검사 등에 맞게 시공 하여 문제 없이 추진 가능한가?	우수 : 20점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	20
	4. 제품 성능 및 운용효과 (15점) - 제품 및 요구 규격에 맞는 제품인가? - 내구성, 안전성, 하자관리는 문제 없는가? - 사용 제품 관련 신인도가 높은 제품인가? - 라이플(격벽식) 사격장에 맞는 제품인가?	우수 : 20점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	20
	5. 안전성 (15점) - 사격시 발생하는 도탄 / 파편 등에 의한 2차 피해 예방대책은 강구 되었는가? - 사좌에 사수를 위한 안전대책 및 소음방지 등 대책은 강구 되었는가? - 사좌, 사옥, 측면 / 방탄벽, 탄알받이에 대한 안전사고 예방대책은 강구 되었는가? - 표적장치 보호 대책은 강구 되었는가?	우수 : 20점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	20
	6. 사후 서비스 (15점) - 업체의 자체 생산력을 가지고 있는가? - 고장 및 파손 시 부품조달이 용이한가? - 제품노후 시 다른 제품과 연동성이 있는가? - 신속한 A/S가 가능한가?	우수 : 15점 보통 : 10점 미흡 : 10점 미만	15
입찰 가격 (10%)	7. 평가 산식에 의거 산출 (10점)	평점산식 아래 참조	10
합 계			100

평가위원:     소속                직위            성명 :            (서명)

※ 가격심사 점수

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80이상인 경우

․ 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저제안가격/당해제안가격)

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만인 경우

평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점

[입찰가격평가 배점한도 ×(최저입찰가격/추정가격의 80%상당가격)]＋

[2 × ( 추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격)/(추정가격의 80%상당가격 -

추정가격의 60%상당가격 )]

* 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 최저제안가격 : 협상대상후보자로 선정된 업체의 제안가격 중 가장 낮은 금액

ㅇ 우선협상 대상 업체 선정

- 심사를 통과한 업체를 협상대상자로 선정하되 우선 협상대상순위는 제안서심사위원회에서 상위 점수 순서로 선정

- 제안서 평가위원회에서 평가결과 업체의 평가 합계 점수가 동일한 경우에는 정량평가, 정성평가 상위 순으로 점수가 높은 업체를 선정

5

세부 추진 계획

□ 제안서 접수

ㅇ 접수기간 : 2019.8.26.(월) 12:00 까지

ㅇ 장  소 : 경기도체육회 시설운영과(주소 : 수원시 장안구 장안로 134(7층))

ㅇ 구비서류

- 제안서 제출 참가신청서 1부[붙임 1]

- 제안서 7부[붙임 2]

- 비교규격서 1부[붙임 3]

- 납품실적증명서

- 최근연도 경영상태 평가자료 (재무제표) 각 1부

- 서약서 1부[붙임 4]

- 가격제안서 1부[붙임 5]

- 견적서 1부(부가가치세 및 각종 추가비용일체 포함)

- 사업자등록증 사본, 등기부등본(법인) 각 1부(원본 대조필)

- 인감증명서 및 사용인감계 1부

- 위임장 1부(대리인의 경우 재직증명서 포함)

□ 제안설명회 개최

ㅇ 일시 : 2019.8.28.(수) 11:00(예정)

ㅇ 장소 : 경기도사격테마파크 (※ 본회 사정에 따라 변경될 수 있음)

ㅇ 제안설명

- 제안발표회는 제안 설명과 질의·응답을 포함하여 제안업체별 20분 이내로 하되, 참여업체 수에 따라 시간조정이 될 수 있다.

- 필요에 따라 제안설명시 제안업체의 장비를 시연할 수 있다.

- 제안설명 순서는 제안서 접수 순서에 의한다.

- 제안 설명회에 참여하지 않을 경우 입찰 포기로 간주한다.

※ 단독응찰 등으로 유찰될 경우 개최하지 않으며 별도 통보합니다.

붙임 1]

경기도사격테마파크 소총 사격장 안전시설

제조 및 설치 제안 참가 신청서

※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

처리기간

즉    시

개요

공고번호

공 고 일

건    명

경기도사격테마파크 소총 사격장 안전시설 제조 및 설치

신청인

상호 또는

법인 명칭

사업자등록번호

(법인등록번호)

주     소

전화번호

핸 드 폰

대 표  자

주민등록번호

대

리

인

․

사

용

인

감

본 제안서 제출에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성명 :

주민등록번호 :

본 제안서 제출에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감              (인)

본인은 위 호로 공고한 경기도사격테마파크 레이저 스크린사격 시스템 구매 및 설치와 관련하여 제안서 제출에 참가하고자 붙임과 같이 귀 기관에서 정한 구비서류를 첨부하여 신청합니다. 또한 본인은 귀 기관에서 구성한 선정위원회의 결정에 승복하고 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 약속드리며, 공고사항에 대하여 성실하게 의무를 다하겠습니다.

【붙임서류】

1. 제안서 제출 참가신청서 1부[붙임 1]

2. 제안서 7부[붙임 2]

3. 비교규격서 1부[붙임 3]

4. 납품실적증명서

5. 최근연도 경영상태 평가자료 (재무제표) 각 1부.

6. 서약서 1부[덧붙임 4]

7. 견적서 1부(부가가치세 및 각종 추가비용일체 포함)

8. 사업자등록증 사본, 등기부등본(법인) 각 1부

9. 인감증명서 및 사용인감계 1부

10. 위임장 1부(대리인의 경우 재직증명서 포함)

2019.    .      .

신청인                 (인)

경기도체육회장 귀하

제 안 서 접 수 증

귀사에서 시행하는『경기도사격테마파크 소총 사격장 안전시설 제조 및 설치 』의 제안 입찰에 참여하고자 제안서를 접수하였음을 확인합니다.

접수번호		접수일자	2019년 월 일
회 사 명
주 소
대 표 자	제출자 :
접 수 자	직책 성명 (인)

[붙임 2]

제   안   서

※ 본 양식 및 제안서 평가표를 참조하여 자유롭게 작성(예시참조)

1. 제품 내역

□ 경기도사격테마파크 소총 사격장 안전시설 제조 및 설치

2. 제품 특성

□ 제품의 안전성과 디자인 등

□ 제품 관련 특허

3. 회사개요

□ 연혁, 사업영역

□ 재무구조

4. 최근 10년간 납품실적 현황

연번	기관명	금액(원)	납품목록	납품연도	비고

※ 납품실적 : 민수(레저)용 실탄 사격장 설치 실적

※ 붙   임 : 납품실적증명서 각 1부

5. 사후관리

□ 납품 후 무상 A/S 보장기간 등

6. 기타사항(기타 서비스 등)

2019년   월    일

신청인            (인)

경기도체육회장 귀하

[붙임 3]

비교 규격서

품목	경기도체육회	제안 장비 규격	충족 여부

주) 1. 경기도체육회 제안 동등 사양 이상의 제품

[붙임 4]

서  약  서

입찰건명 : 경기도사격테마파크 소총 사격장 안전시설 제조 및 설치

위 사업을 위한 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관해 귀 기관에서 제시한 심사기준과 제안서 평가위원회에서 결정한 사항에 승복하고 그 결과에 대해서는 여타의 다른 이의를 제기하지 않겠습니다.

아울러 본사가 업체로 선정되어 계약이 체결될 경우 용역이 완료될 때까지 성실하게 그 임무를 수행하겠습니다.

만약 위의 내용에 대하여 어느 한 가지 사항이라도 위반할 때에는 법적인 보상뿐만 아니라 차후 귀 기관의 어떠한 조치라도 감수하겠습니다.

2019.   .   .

상       호:

주       소:

사업자 번호:

대표자 성명:                (인)

경기도체육회장 귀하

[붙임 5]

가격제안서
입찰내용	공고번호	제 호
	건명
	금액	금 원정(￦ )
입찰자	상호 또는 법인명		법인등록번호
	주소		전화번호
	대표자		주민등록번호
본인은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따른 공사(물품구매ㆍ용역) 입찰유의서에 따라 입찰에 응하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매ㆍ용역)계약의 일반조건, 특수조건, 물품규격서에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품ㆍ용역수행)기한까지 공사(물품ㆍ용역)를 완성(제조ㆍ납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임: 산출내역서 1부 2019. . . 상 호: 주 소: 사업자 번호: 대표자 성명: (인) 경기도체육회장 귀하

1)사좌 : 3명이 사격할 수 있는 구조물 1개소

2)사옥 : 사좌에서 사격시 사격자를 보호 할 수 있는 구조물 1개소

3)측면 및 방탄벽 : 사좌 및 탄알받이 측면용 보호시설 1개소

제1 ~ 3 방탄벽 보호시설 1개소

4)탄알받이 : 30도 이상 경사로 된 탄알받이 1개소

5)표적장치 : UP-DOWN 방식의 자동화 표적 3SET

6)개별 통제기 : 사좌에서 자동화 표적 제어용 장치 3SET

7)표적확인시스템 : 사좌에서 실시간으로 사수가 표적을 할 수 있는

장치로 카메라 / 모니터 3SET

8)통제시스템 : 개별 통제기와 연결되어, 사격결과를 출력할 수 있는

시스템 1SET

9)배관배선 : 표적장치, 개별통제기, 표적확인시스템, 통제시스템 등에

필요한 배관배선 1SET

10)현장 설치비 포함

구분	구조설비 기준
사좌	1. 사격선이 명확하고 직선일 것 2. 사대는 폭 1.2미터 이상, 길이 2미터 이상일 것 3. 사대의 위치가 명확히 표시되고 전체적으로 볼 때 수평일 것
사옥	1. 사좌를 덮는 사옥이 설치되어 있을 것 2. 사옥의 지붕은 사격선으로부터 사격방향으로 수평 거리로 사좌의 1미터 이상 부분을 덮게 할 것 3. 사격방향의 지붕은 사좌에 대한 면의 선단의 높이가 사좌의 표면을 기준 으로 하여 2.1미터 이상으로서 그 양끝이 측벽에 접하도록 되어 있을 것 4. 사옥 차양의 두께는 15밀리미터 이상(4밀리미터 이상)의 철판이나 같은 정도의 내탄성이 있는 재질로 되어 있을 것 5. 사옥의 지붕이 철판이나 시멘트 콘크리트인 경우에는 탄알이 튀어나갈 우려가 있는 부분에는 두께 10센티미터 이상(3센티미터 이상)의 목재로 입힐 것 6. 발사탄의 위해를 방지할 수 있는 특별설비 또는 자연지물이 있을 경우 에는 제1호부터 제5호까지의 규정에도 불구하고 지방경찰청장이 정하는 구조ㆍ설비로 할 수 있다. 이 경우 그 구조ㆍ설비는 제1호부터 제5호까지의 기준과 같은 정도의 효과가 있는 것이어야 한다.
거리	1. 사격선과 표적까지의 거리는 25m 이상 300m 이하일 것.
측면 및 방탄벽	1. 사좌의 양쪽으로부터 탄알받이 까지는 두께 80cm이상(30cm 이상)의 토사층 또는 두께 10cm이상(4cm 이상)의 시멘트 콘크리트벽이나 철근 콘크리트 조립벽으로 되어 있을 것. 2. 측벽의 탄도에 대한 면에는 탄알이 튀어나갈 우려가 없는 구조로 되어 있을 것. 3. 사좌의 가장 가까운 위치에 있는 방탄벽까지에 있는 측벽은 각 방탄벽의 위끝을 연결하는 선보다 50센티미터 이상의 높이로 탄알받이에 가장 가까운 위치에 있는 방탄벽으로부터 탄알받이까지의 측벽은 그 방탄벽 위끝으로부터 5센티미터의 높이와 탄알받이의 위끝을 직선으로 맺는 선보다 높게 할 것