경기도사격테마파크 클레이 피죤(접시) 규격서

○ 제원 (경기도사격테마파크는 주황색 사용)

○ 관련 근거 : ISSF 기술규칙 6.3.7.1(클레이 표적의 일반제원)

A-중 량	105g (±5g)	E-바닥 높이	11mm (±1mm)
B-바닥 직경(∅)	110mm (±1mm)	F-회전원 높이	7mm (±1mm)
C-회전 원(∅)	95-98mm	G-돔 높이	8mm (±1mm)
D-전체 높이	25-26mm	H-바닥 및 원 높이	18mm (±1mm)
규 격	ISSF(국제규격)	색 상	주황색

○ 제  품 : ISSF 기술규칙 및 사격규정 의거 인증을 득한 제품

○ 돔은 그 실제형태가 최상의 공기역학 디자인 및 비행 안정성을 제공하도록 설계

○ ISSF 규정 적용 국내, 국제대회 개최가 가능한 최신품 납품

○ 경기도사격테마파크 방출기(라뽀르떼)와 호환성이 양호하고, 노타겟(파손율)3%이내인 제품